原采购信息内容：

# 第六章 采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **厨房设备** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **参数/规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 毛刷去皮机 | 用途：适用于根茎类蔬果清洗去皮,对物料损耗小，效率高。 技术参数：毛刷采用约40-60丝，材质耐用、易于清洗 技术参数：产量：＞600KG/H  电源：380V三相  功率：3KW 外形尺寸：约1700\*930\*1780 产量：＞600KG/H  功率：3KW | 台 | 2 |
| 2 | 根茎类切菜机 | 用途：将根茎类蔬菜；马铃薯、洋葱、茄子等切成丁、片、丝条状。 外形尺寸：约760\*580\*900 技术参数：★产量：＞200kg/h, 电源：220V/单相  功率0.75KW 随机含切丁刀盘1组，切片刀盘一个。 | 台 | 2 |
| 3 | 自动清洗机 | 用途：卧式混流喷冲清洗技术，延长清洗路径，不伤及物料。泥沙集中排放。 技术参数：★1、360度可旋转排污阀门。链板带式出料方式，出口配有风吹下料装置，减少物料黏贴。可拆卸移动式过滤水箱，使用方便，节约用水。出电机、电器等相关部件外， 2、机体均采用SUS304不锈钢材质，表面拉丝处理。出料口高约950mm）  功率：3.7KW  外形尺寸：约3600\*1030\*1300 电压：380V | 台 | 2 |
| 4 | 多功能切菜机 | 用途：本机为双刀头型切菜机， 技术参数：★1、可同时工作，通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁。叶菜部切长度：约1-30mm(可调）， 产量：＞300kg/h,皮带宽：约120mm， 电源：220V/单相，随机含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘一个（切根菜部）。 | 台 | 2 |
| 5 | 肉片肉丝机 | 用途：能将各种鲜肉一次性切成丝条状。 技术参数：刀具组设计为悬臂式，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便的更换不同规格的刀俎。加装紧急开关和安全开关。底部设有脚轮方便移动。 | 台 | 2 |
| 6 | 切肉丁机 | 用途：能将各种鲜肉一次性切成丁状。 技术参数： 产量：≥400kg/h  电源：380V三相   功率：0.75KW+0.75KW 外形尺寸：约630\*630\*830 | 台 | 2 |
| 7 | 斩拌机 | 用途：将蔬菜肉类斩切成细粒。适用速冻食品、净菜配送以及中央厨房等单位使用 技术参数：容量：约40L 电压:380V 功率：5.1KW | 台 | 2 |
| 8 | 可倾斜式炒锅 | 用途：本产品以燃气或液化气为热源，具有受热面积大，热效率高，物料升温快，加热均匀及加热温度控制等特点。 技术参数：温度随意调节，温度高达300摄氏度左右. 燃气耗量：约50000Kcal/h  电压：220V  功率：120W 容积：约300L 锅外径：约1020mm 锅深：约550mm 1、可倾燃气炒锅全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚球墨合金铸铁模铸成型 2、锅体、模压成型铝锅盖翻盖系统、锅体倾倒系统耐热保温装置组成； 3、锅体采用加厚球墨合金铸铁模铸成型，确保 设备坚固耐用；独特的节能燃烧器燃烧充分，热效率高； 4、内装耐热保温装置，使用更节能，热效率可达70%以上； 5、整体模压铝锅盖，开启方便自如；锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。 | 台 | 6 |
| 9 | 可倾斜式汤锅 | 用途：本产品以燃气或液化气为热源，具有受热面积大，热效率高，物料升温快，加热均匀及加热温度控制等特点。温度随意调节，温度高达300摄氏度左右. 技术参数：燃气耗量：约50000Kcal/h  电压：220V 功率：120W 容积：约300L  锅外径：约1020mm 锅深：约550mm， 蒸汽接口：DN25mm ★配置不锈钢DN20全流量阀及可旋转水龙头；由全不锈钢机架、加厚304不锈钢板模压内外锅体和锅体旋 转倾倒系统组成；内外锅体均采用304不锈钢板模压成型，防腐蚀，坚固耐用； 独特的蜂窝夹套设计，热效率高； 锅体旋转可倾，出料、清洗方便。 | 台 | 4 |
| 10 | 自动炒菜机 | 1、本产品以燃气或液化气为热源，具有受热面积大，热效率高，物料升温快，加热均匀及加热温度控制等特点。无环境污染。温度随意调节，温度最高达300摄氏度左右. 技术参数： 外形尺寸：约3040\*1480\*1600 ★燃气耗量：约70000Kcal/h  电压：380V 功率：2KW 容积：约350L | 台 | 2 |
| 11 | 推车式蒸柜 | 整机采用优质不锈钢制作，外形美观，符合卫生要求；箱门采用整条日制硅胶密封条，密封效果好，使用寿命长。 技术参数：★1、内外全不锈钢箱体、进气加热系统。蒸制量大，速度快，效率高，品质优（含架车一台）可调式温度控制器和时间控制器及报警指示灯，客户可根据产品的特性，自行设定，蒸制效果会更好；采用特殊2段式双电磁阀蒸汽进汽控制，可保持温度恒定；特殊设计可调式门把手、门扣底座以及采用可调式的大活页铰链更能保证蒸箱的密封性；箱门采用整条式日制硅胶密封条，密封效果好，使用寿命长；蒸制量大，速度快，效率高，品质优。 2.材质说明： 箱体、蒸车、蒸格均采用优质不锈钢板制作。 脚轮采用耐高温、耐磨材料。 生产能力：≥80Kg/h | 台 | 4 |
| 12 | 蒸汽发生器 | 技术参数：180KG蒸汽发生器 高压全自动低氮节能蒸汽炉,燃气消耗量10立方/小时， 蒸汽量：约180公斤/小时，温度150°以上， 一键式开关，电子自动点火，随开随关，自动进水，使用方便；常温水开机120秒左右出蒸汽多重安全保护措施，保证设备及操作人员的安全；整体模块化设计，可靠性高，维护方便；与智能型多功能蒸箱配套使用。 | 台 | 4 |
| 13 | 发酵箱 | 技术参数：  1、热风循环系统，内设隔热保温层,循环风扇，使用安全、提高热效率。 2、醒发箱箱体内配有知名风机，使温度湿度均匀，醒发均匀。升温速度快，可在最短时间内完成醒发，缩短面包生产时间。 3、内置优化循环式鼓风机，采用电加热管和喷雾热风循环对流，发酵柜是箱内温度、湿度更均匀，营造最佳发酵环境 4、电压：220（V）功率：2.4KW特性：不锈钢机身，结构合理，方便易用；节能环保，噪音低。 | 台 | 1 |
| 14 | 洗碗机 | 材质：材料用304#不锈钢板 技术参数： ★1、外壳选用国标304#T=1.5~4.0mm  2、功率：78KW/380V -100KW/380V 三相五线制  3、核心配件选用国内知名品牌  4、电缆线≥国标35mm2  外形尺寸：约5500\*860\*1950 | 台 | 1 |
| 15 | 高温消毒柜 | 材质：内外全部优质304不锈钢制作，设计美观大方，热风循环无死角，杀菌彻底大容量存储。 技术参数：  1、特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用, 2、高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；  3、容量约1000L，适用于耐温150℃以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具； 全不锈钢材质， | 台 | 10 |
| 16 | 米面架 | 层板采用38\*38不锈钢方钢，厚度1.2，立柱为φ38×1.2mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹头脚。 尺寸：约1200\*500 | 台 | 12 |
| 17 | 四层货架 | 层板采用优质不锈钢板，厚度1.2，立柱为φ48×1.2mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹头脚。焊接式 尺寸：约1500\*500\*1550 | 台 | 20 |
| 18 | 全自动脱水机 | 全自动变频式蔬菜脱水机 技术参数：★1、该机应用变频技术和光电技术 具有运转安全可靠、操作简单，噪音低等特点，适用于各种蔬菜类产品去除表面水分. 机身尺寸：约730\*1100\*1000， 效率：≥360KG/H, | 台 | 2 |
| 19 | 电炸炉连柜座 | 技术参数：★1、全不锈钢机体，高效能发热管，自动恒温，定时功能，超温保护，旋转式炉头，活动炸栏，装拆式支脚，耐高温排油阀。 功率：12KW/380v 外形尺寸：约800\*900\*800 | 台 | 2 |
| 20 | 电饼铛 | 技术参数：电压：380V功率：5Kw，双面加热，自动恒温 | 台 | 2 |
| 21 | 烤箱 | 技术参数：★1、机身为全不锈钢制作-炉门嵌入玻璃视窗 -底面火分别控温-自动温控及超温保护 -每层可放400X600盆2盆-适用温度：0-300℃ -一层配蒸气产生器-功率：380V/3/50 16.5KW | 台 | 2 |
| 22 | 四门冰柜 | 技术参数： 1、内外壳用加厚不含磁不锈钢板，外壳磨砂拉丝 复透明膜。加宽不锈钢门拉手，全钢不锈钢装饰板，表面平整外观豪华。 2、发泡保温层厚度5公分，保温节能性能更好。 3、内胆地板采用下沉式圆角模具整体拉深。 4、冰箱深度750mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5、知名品牌压缩机，精铜管蒸发器，配置高档齐全。 6、不锈钢子弹头脚。 外形尺寸：约1200\*750\*1950 | 台 | 3 |
| 23 | 面案工作台 | 技术参数： 台面为60mm优质柳木，腿采用φ50×1.2mm不锈钢管，装可调式子弹头脚。焊接式 外形尺寸：约1800\*800\*800 | 台 | 2 |
| 24 | 面粉车 | 技术参数： 304厚度1.2mm,不锈钢满焊打磨， 光滑无死角带盖，配静音轮 外形尺寸：约550\*550\*500 | 台 | 2 |
| 25 | 打蛋器 | |  | | --- | | 用途：适用于打制蛋糕，奶油，馅料等，也可用于搅拌少量面团； 技术参数： 1，三速排挡，转速快，打入气泡量多，均匀，蛋糕进炉后膨胀率高，出炉组织细腻，柔软，口感好； ★2，采用星形齿轮，转动轴和齿轮经过特殊热处理加工，噪音小，经久耐用。产品优势：知名配件，噪音小，耐用性高；转速快，起发性好，蛋糕气泡均匀。 -速度：120/238/463R/MIN -配置：一缸，一球，一扇，一勾 -变档变速：三级变速 -传动方式：皮带传动 | | 台 | 1 |
| 26 | 馒头机 | 1、规格:辊式 2、技术参数:揉制的馒头色白、起层、口感好。 3.每小时能生产约400kg以上的馒头，能完全满足不同用户的需要 | 台 | 1 |
| 27 | 压面机 | 技术参数：1.采用知名配件，上等材料，压轮经过硬铬处理，不粘不易刮伤； 2.独特的浸油式设计，噪音低，不易磨损； 3.刮刀经过特殊设计，最薄可压至1mm，且厚薄均匀； 4、功率：380V/1KW， | 台 | 1 |
| 28 | 卧式和面机 | 设计美观大方，噪音小，操作方便，易于清洗。搅拌的面团达到强筋程度，从而使面团韧性强，面筋无损伤。 | 台 | 1 |
| 29 | 双星水池 | 技术参数：板材采用优质304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50x1.2mm不锈钢管，横撑管为Φ32x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 外形尺寸：约1200\*600\*800 | 台 | 1 |
| 30 | 全自动豆浆机 | |  | | --- | | 技术参数：三相额定电压： 380V额定 频率： 50Hz进水压力： 50kPa-1000kPa  制作容量：约50L | | 台 | 1 |
| 31 | 洗米池 | 板材采用优质304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50x1.2mm不锈钢管，横撑管为Φ32x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 | 台 | 4 |
| 32 | 单星水池 | 板材采用优质304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50x1.2mm不锈钢管，横撑管为Φ32x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 外形尺寸约1000\*700\*800 | 台 | 7 |
| 33 | 洗手池 | 板材采用优质304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50x1.2mm不锈钢管，横撑管为Φ32x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 挂墙式 | 台 | 2 |
| 34 | 平板车 | 优质不锈钢板台面厚1.2mm，台面下用6分夹板外包1.0mm不锈钢板，并加1.2mm厚U型不锈钢加强筋，脚管用∮38mm厚1.2mm不锈钢圆管，配重力轮 外形尺寸：约600\*900 | 台 | 5 |
| 35 | 收残台 | 板材采用优质不锈钢板，台面厚度1.2mm，立管为Φ50x1.2mm不锈钢管，横撑管为Φ32x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。 外形尺寸：约1500\*700\*800 | 台 | 1 |
| 36 | 大单星水池 | 板材采用优质304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50x1.2mm不锈钢管，横撑管为Φ32x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 | 台 | 1 |
| 37 | 大锅灶 | 材质：用304#不锈钢板，技术参数：面板:1.2mm厚不锈钢,侧板,围板,背板1.0mm厚不锈钢; 底板:3.00mm厚镀锌板，面板与底板之间填充一层25MM厚玻璃棉作隔热绝缘; 技术参数： 1、炉膛:整体耐火砖; 2、骨架:40X40X4mm国标角铁; 炉头:知名品牌; 3、风机:1台E4; 0.55kw/220v; 4、电量:220V/50HZ/1PH/550W; 5、外形尺寸：约1350\*1450\*800 ★6、热负荷:(2x46.7kw)(2x5.3kw)每台配摇摆龙头1个 | 台 | 1 |
| 38 | 双炒双温 | 材质：采用优质304不锈钢板， 技术参数： 1、面板厚度1.2mm，前板、侧板、背板厚度1.2mm，炉架40mmx40mmx4mm角钢 ★2、炉膛及面用2mm厚国标铁板制造，内加最新耐火硅砖隔热。炉脚为Φ50mmx1.2mm, 全铜气阀，广式风阀，广式高深炉头，鼓风机安装位置便于检修和更换。 外形尺寸：约2000\*1000\*800 | 台 | 1 |
| 39 | 料台 | |  | | --- | | 材料用304#不锈钢板，厚度1.2mm，焊接式，外观与炉灶配套 外形尺寸：约400\*1000\*800 | | 台 | 2 |
| 40 | 双通工作台 | 板材采用优质不锈钢板，面板厚度1.2mm，层板、底板1.0mm，分别衬2条38X38X1.0mm不锈钢方通加强筋，侧板厚度1.0mm，腿为150mmx50mm可调重力子弹头脚，吊门门面料厚1.0mm，门里衬为0.8mm， | 台 | 8 |
| 41 | 双门蒸车 | 参数：★1、柜机整体采用无磁1.2mm厚不锈钢板板,内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术.保温效果好。门把手采用全钢旋转式手柄。24层托盘均使用全钢冲压成形制作而成，耐高温不变形。水胆采用304不锈钢冲压成形钢胆,内置全钢浮球阀自动上水，自动上水控制设计。 | 台 | 1 |
| 42 | 刀具消毒柜 | 内外全部优质不锈钢制作，设计美观大方，紫外线消毒，下带菜墩消毒。 外形尺寸：约1500\*550\*1800 | 台 | 1 |
| 43 | 双星水池 | 材板材采用优质304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50x1.2mm不锈钢管，横撑管为Φ32x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 | 台 | 1 |
| 44 | 保鲜工作台 | 材质：材料用304#不锈钢板，台面板采用1.0mm不锈钢板整体发泡。 技术参数： 1、内外壳用加厚不含磁不锈钢板，外壳磨砂拉丝 复透明膜。加宽不锈钢门拉手，全钢不锈钢装饰板，表面平整外观豪华。 2、发泡保温层厚度5公分，保温节能性能更好。 3、内胆地板采用下沉式圆角模具整体拉深。 4、冰箱深度800mm，容积更大，厨房设备整体性更好。 5、知名品牌压缩机，精铜管蒸发器，配置高档齐全。 6、高档脚轮或不锈钢子弹头脚。 | 台 | 1 |
| 45 | 双层工作台 | 1、顶板、侧板、底板、层板、背板采用SUS304不锈钢δ=1.2mm磨砂贴塑板； 2、翻门采用SUS304不锈钢δ=1.2mm磨砂贴塑，配不锈钢折边拉手； 3、加强档采用全不锈钢框架式加强框； 4、底板加强筋采用全不锈钢加强筋； 5、脚管用∮38mm厚1.5mm不锈钢圆管，配可调重力子弹头脚。 | 台 | 3 |
| 46 | 三星水池 | 材质：板材采用优质304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50x1.2mm不锈钢管，横撑管为Φ32x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 外形尺寸：约1800\*700\*800 | 台 | 1 |
| 47 | 单星沥水 | 材质：板材采用优质304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50x1.2mm不锈钢管，横撑管为Φ32x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 | 台 | 1 |
| 48 | 开水器 | 整体发泡，自动上水，缺水断电保护带底座 功率：12KW | 台 | 1 |
| 49 | 洗地龙头 | 1 、封闭式洗地龙头、304不锈钢主体 特殊锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、15米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度耐压300PSI。 4 、黄铜铸造花洒喷头、表面镀铬处理、配耐热手柄（配置一把喷头） 5 、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 台 | 3 |
| 50 | 单通工作台 | 材板材采用304不锈钢板，面板厚度1.5mm，层板、底板1.5mm，分别衬2条38X38X1.5mm不锈钢方通加强筋，侧板厚度1.5mm，腿为150mmx50mm可调重力子弹头脚，吊门门面料厚1.5mm，门里衬为1.5mm， | 台 | 3 |
| 51 | 保温送餐车 | 单门 | 台 | 3 |
| 52 | 留样柜 | 制冷迅速，中空玻璃结构，豪华典雅，活动构架。 | 台 | 1 |
| 53 | 洗手池 | 材质：板材采用优质304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50x1.2mm不锈钢管，横撑管为Φ32x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 | 台 | 3 |
| 54 | 更衣柜 | 冷轧钢工艺，大储存空间，静电喷图，触感光滑 外形尺寸：约1200\*450\*1850 | 台 | 4 |
| 55 | 洗手消毒池 | 材质：板材采用优质304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50x1.2mm不锈钢管，横撑管为Φ32x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 | 台 | 1 |
| 56 | 风淋房 | 参数：★1、双人双吹，整体不锈钢机构，强力风机，电子控制面板。 外形尺寸：约2300\*1800 | 台 | 1 |
| **排烟系统** | | | | |
| 1 | 油烟净化一体机（核心产品） | ★1、采用专用控制系统，国内知名高压电场2组，高压静音防水空调风机1.1KW-2.2kW/380V，风量 （3500-7500m3/ h )，配备3-5个平衡动态高速拦截器(50W/220V)，高亮度 LED 照明灯,净化效果高达98%，适用于各种环境 尺寸：约2600\*1350 | 台 | 2 |
| 2 | 油烟净化一体机（核心产品） | ★1、采用专用控制系统，国内知名高压电场2组，高压静音防水空调风机 1.1KW-2.2kW/380V，风量（3500-7500m3/ h )，配备3-5个平衡动态高速拦截器(50W/220V)，高亮度 LED 照明灯,净化效果高达98%，适用于各种环境。 尺寸：约2400\*1350 | 台 | 4 |
| 3 | 油烟净化一体机（核心产品） | ★1、采用专用控制系统，国内知名高压电场2组，高压静音防水空调风机1.1KW-2.2kW/380V，风量 （3500-7500m3/ h )，配备3-5个平衡动态高速拦截器(50W/220V)，高亮度 LED 照明灯,净化效果高达98%，适用于各种环境。 外形尺寸：约2000\*1350 | 台 | 8 |
| 4 | 油烟净化一体机（核心产品） | ★1、采用专用控制系统，国内知名高压电场2组，高压静音防水空调风机1.1KW-2.2kW/380V，风量（3500-7500m3/ h )，配备3-5个平衡动态高速拦截器(50W/220V)，高亮度 LED 照明灯,净化效果高达98%，适用于各种环境。 外形尺寸：约1700\*1350 | 台 | 4 |
| 5 | 油烟净化一体机（核心产品） | ★1、采用专用控制系统，国内知名高压电场2组，高压静音防水空调风机1.1KW-2.2kW/380V，风量 （3500-7500m3/ h )，配备3-5个平衡动态高速拦截器(50W/220V)，高亮度 LED 照明灯,净化效果达98%，适用于各种环境。 外形尺寸：约1500\*1350 | 台 | 1 |
| 6 | 集气罩 | 材质：定制304不锈钢304厚度1.2mm,满焊打磨， 光滑无死角。 外形尺寸：约3000\*1000 | 台 | 1 |
| 7 | 排烟烟管 | 材质：定制304不锈钢厚度1.2mm（计量单位平方米） | 平方米 | 464 |
| 8 | 弯头 | 材质：定制304不锈钢厚度1.2mm（计量单位平方米） | 平方米 | 101 |
| 9 | 变径 | 材质：定制304不锈钢厚度1.2mm（计量单位平方米） | 平方米 | 33 |
| 10 | 排烟风柜 | 技术参数：双进风抽风柜，具有结构牢固，运行平稳，效率高，嗓音低，风量大，压力高，安装运输方便等特点。设计先进，性能优良。 功率：22KW | 台 | 2 |
| 11 | 排烟风柜 | 技术参数：双进风抽风柜，具有结构牢固，运行平稳，效率高，嗓音低，风量大，压力高，安装运输方便等特点。设计先进，性能优良。 功率：22KW | 台 | 2 |
| 12 | 风柜底座 | 采用国标槽钢和角钢牢固焊接 | 台 | 2 |
| 13 | 风柜保护器 | 技术参数：电机综合保护器，电动机负载控制与保护；电机减压二次启动保护功能。 | 台 | 2 |
| 14 | 减震器 | 弹簧减震，减小风机运转产生的震动 | 台 | 8 |
| 15 | 安装辅料 | 安装所需要辅助类耗材 | 项 | 1 |

变更为

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **厨房设备** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **参数/规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 毛刷去皮机 | 适用于根茎类蔬果清洗去皮,对物料损耗小，效率高。毛刷采用塑料材质，长短毛刷相结合使用，易于清洗 技术参数： 电源：380V  外形尺寸（参考）：1700\*930\*1380mm 产量：＞600Kg/h 功率：3KW | 台 | 2 |
| 2 | 根茎类切菜机 | 将根茎类蔬菜；马铃薯、洋葱、茄子等切成丁、片、丝条状。  技术参数： 外形尺寸（参考）：760\*580\*900mm ★产量：＞200kg/h 电源：220V 功率:0.75KW 随机含切丁刀盘1组，切片刀盘一个。 | 台 | 2 |
| 3 | 自动清洗机 | 用途：卧式混流喷冲清洗技术，延长清洗路径，不伤及物料，泥沙集中排放。 ★360度可旋转排污阀门,链板带式出料方式，出口配有风吹下料装置，减少物料黏贴。可拆卸移动式过滤水箱，使用方便，节约用水。除电机、电器等相关部件外，机体均采用304不锈钢材质，表面拉丝处理。出料口高950mm  技术参数： 外形尺寸（参考）：3600\*1030\*1300mm 电压：380V,功率：3.7KW | 台 | 2 |
| 4 | 多功能切菜机 | 用途：本机为双刀头型切菜机，可同时工作，可切出各种规格的片、丝、丁。长度：1-30mm(可调），随机含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘一个（切根菜部）。  ★技术参数：产量：＞300kg/h,皮带宽：120mm， 电源：220V,功率：1.5KW | 台 | 2 |
| 5 | 肉片肉丝机 | 用途：能将各种鲜肉一次性切成丝条状。刀具设计为悬臂式，易拆卸、清洗，并能快捷方便的更换不同规格的刀具。加装紧急开关和安全开关。底部设有脚轮方便移动。 技术参数：电压：380V，功率：1.5KW.  外形尺寸（参考）：630\*630\*830mm | 台 | 2 |
| 6 | 切肉丁机 | 用途：能将各种鲜肉一次性切成丁状。 ★技术参数： 产量：≥300kg/h  电源：380V   功率：0.75KW+0.75KW 外形尺寸（参考）：1350\*700\*1000mm | 台 | 2 |
| 7 | 斩拌机 | 用途：将蔬菜肉类斩切成细粒。适用速冻食品、净菜配送以及中央厨房使用 技术参数：容量：40L 电压:380V 功率：5.1KW | 台 | 2 |
| 8 | 可倾斜式炒锅 | 本产品以燃气热源，温度可调节。 1、可倾斜式燃气炒锅全不锈钢机架、节能燃烧器。 2、锅体采用球墨铸铁模铸成型，确保设备坚固耐用。 3、内装耐热保温装置，使用更节能，热效率可达70%以上； 4、整体模压铝锅盖，开启方便自如。  ★技术参数：燃气耗量：50000Kcal/h  电压：220V  功率：120W 容积：150L 锅外径：1020mm 锅深：340mm | 台 | 6 |
| 9 | 可倾斜式汤锅 | 本产品以燃气热源，温度可调节。 配置不锈钢DN20全铜球阀及可旋转水龙头；由全不锈钢机架、304不锈钢板模压内外锅体和锅体旋转倾倒系统组成，夹层蜂窝结构，热效率高；锅体旋转可倾，出料、清洗方便。 ★技术参数：燃气耗量：50000Kcal/h  电压：220V 功率：120W 容积：300L  锅外径：1020mm 锅深：550mm， 蒸汽接口：DN25mm | 台 | 4 |
| 10 | 自动炒菜机 | 本产品以天燃气为热源，温度可调节。 ★技术参数： 燃气耗量：70000Kcal/h  外形尺寸（参考）：2010\*1480\*1600mm 电压：380V 功率：2KW 容积：350L | 台 | 2 |
| 11 | 推车式蒸柜 | 材质说明：整机采用201不锈钢制作，箱门采用整体硅胶密封条.内外全不锈钢箱体、进气加热系统。可调式温度控制器和时间控制器及报警指示灯，采用双电磁阀蒸汽进汽控制，可保持温度恒定；可调式门把手。箱体、蒸车、蒸格均采用201不锈钢板制作，脚轮采用耐高温、耐磨材料。 生产能力：≥120Kg/h | 台 | 4 |
| 12 | 蒸汽发生器 | 一键式开关，电子自动点火，自动进水。常温水开机120秒左右出蒸汽。整体模块化设计，维护方便；与智能型多功能蒸柜配套使用。 技术参数：180Kg蒸汽发生器，高压全自动低氮节能蒸汽炉,燃气消耗量10立方/小时， 蒸汽量：180KG/小时，温度150℃以上， | 台 | 4 |
| 13 | 发酵箱 | 热风循环系统，内设隔热保温层,循环风扇，使用安全、提高热效率。醒发箱箱体内配有知名品牌风机，使温度湿度均匀，醒发均匀。升温速度快，可在最短时间内完成醒发，缩短面包生产时间。内置优化循环式鼓风机，采用电加热管和喷雾热风循环对流，使发酵箱箱内温度、湿度更均匀，营造最佳发酵环境 技术参数：电压：220V功率：2.4KW。规格：30层。 | 台 | 1 |
| 14 | 洗碗机 | 材质：材料用304不锈钢板 技术参数： ★1、外壳选用国标304厚度1.5-4.0mm  2、功率：78KW-100KW ，电压：380v  3、核心配件选用国内知名品牌  4、电缆线国标35mm2  外形尺寸（参考）：5500\*860\*1950mm | 台 | 1 |
| 15 | 高温消毒柜 | 材质：内外全部优质304不锈钢制作，设计美观大方，热风循环无死角，杀菌彻底，大容量存储。 技术参数：容量1000L，适用于耐温150℃以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具，  电压：220v，功率：3KW  外形尺寸（参考）：1310\*720\*1980mm。 | 台 | 10 |
| 16 | 米面架 | 层板采用38\*38mm，201不锈钢方管，厚度1.2mm，立柱为φ38\*1.2mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹头脚。 尺寸（参考）：1200\*500\*150mm | 台 | 12 |
| 17 | 四层货架 | 层板采用201不锈钢板，厚度1.2mm，立柱为φ48\*1.2mm不锈钢圆管，装可调式不锈钢子弹头脚，焊接式 尺寸（参考）：1500\*500\*1550mm | 台 | 20 |
| 18 | 全自动脱水机 | 全自动变频式蔬菜脱水机 该机应用变频技术和光电技术 具有运转安全可靠、操作简单，噪音低等特点，适用于各种蔬菜类产品去除表面水分. ★技术参数：机身尺寸（参考）：730\*1100\*1000mm 效率：≥360Kg/h,电压：380V,功率:1.5KW | 台 | 2 |
| 19 | 电炸炉连柜座 | 全不锈钢机体，高效能发热管，自动恒温，定时功能，超温保护，活动栅栏，装拆式支脚，全铜排油阀。 ★技术参数：功率：12KW，电压：380V 外形尺寸（参考）：800\*900\*800mm | 台 | 2 |
| 20 | 电饼铛 | 技术参数：电压：380V功率：5KW，双面加热，自动恒温 | 台 | 2 |
| 21 | 烤箱 | 机身为201不锈钢制作-炉门嵌入玻璃视窗 底火面火分别控温，自动温控及超温保护。 技术参数：每层可放400\*600mm盆2个，适用温度：0-300℃ 功率：16.5KW，电压：380V | 台 | 2 |
| 22 | 四门冰柜 | 产品描述： 1、内外壳采用0.8mm,201不锈钢板，表面为拉丝复透明膜，不锈钢门拉手。 2、发泡保温层厚度50mm。 3、内胆地板采用下沉式圆角模具模压成型。 4、知名品牌压缩机，国标铜管蒸发器。 技术参数：外形尺寸（参考）：1200\*750\*1950mm 电压：220V功率：0.8KW | 台 | 3 |
| 23 | 面案工作台 | 台面为60mm优质柳木，腿采用φ50\*1.2mm厚201不锈钢管，装可调式子弹头脚,焊接式 外形尺寸（参考）：1800\*800\*800mm | 台 | 2 |
| 24 | 面粉车 | 技术参数： 采用304不锈钢板制作，厚度1.2mm,满焊打磨， 光滑无死角，带盖，配静音轮。 外形尺寸（参考）：550\*550\*500mm | 台 | 2 |
| 25 | 打蛋器 | 用途：适用于打制蛋糕，奶油，馅料等，也可用于搅拌少量面团。三速排挡，打入气泡量多，均匀，蛋糕进炉后膨胀率高，出炉组织细腻，柔软，口感好；采用星形齿轮，转动轴和齿轮经过特殊热处理加工，知名配件,变档变速：三级变速,传动方式：皮带传动 ★技术参数：速度：120/238/463R/min 配置：一缸，一球，一扇，一勾。电压：220V,功率：1.5KW | 台 | 1 |
| 26 | 馒头机 | 辊式 技术参数:每小时能生产400kg.  电压：380V,功率：1.5KW. | 台 | 1 |
| 27 | 压面机 | 采用知名配件，压轮经过镀铬处理，不粘不易刮伤；独特的浸油式设计，噪音低，不易磨损；最薄可压至1mm，且厚薄均匀。 技术参数：功率：1.5KW，电压：380V.型号：50型 | 台 | 1 |
| 28 | 卧式和面机 | 设计美观大方，噪音小，操作方便，易于清洗。搅拌的面团达到强筋程度，从而使面团韧性强，面筋无损伤。 技术参数：功率：1.5KW，电压：380V.型号：50Kg | 台 | 1 |
| 29 | 双星水池 | 板材采用304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50\*1.2mm,201不锈钢管，横撑管为Φ32\*1.0mm,201不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 外形尺寸（参考）：1200\*600\*800mm | 台 | 1 |
| 30 | 全自动豆浆机 | 技术参数：电压： 380V，功率：3KW. 制作容量：50L | 台 | 1 |
| 31 | 洗米池 | 板材采用304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50\*1.2mm,201不锈钢管，横撑管为Φ32\*1.0mm,201不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 外形尺寸（参考）：1000\*700\*800mm | 台 | 4 |
| 32 | 单星水池 | 板材采用304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50\*1.2mm,201不锈钢管，横撑管为Φ32\*1.0mm,201不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 外形尺寸（参考）：1000\*700\*800mm | 台 | 7 |
| 33 | 洗手池 | 板材采用304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50\*1.2mm,201不锈钢管，横撑管为Φ32\*1.0mm,201不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口。挂墙式 外形尺寸（参考）：500\*400\*800mm | 台 | 2 |
| 34 | 平板车 | 采用201不锈钢板制作，台面厚1.2mm，台面下用20mm密度板，并加1.2mm厚U型201不锈钢加强筋，脚管用Φ38mm厚1.2mm201不锈钢圆管，配重力轮 外形尺寸（参考）：600\*900mm | 台 | 5 |
| 35 | 收残台 | 板材采用201不锈钢板，台面为1.2mm，立管为Φ50\*1.2mm,201不锈钢管，横撑管为Φ32\*1.0mm,201不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。 外形尺寸（参考）：1500\*700\*800mm | 台 | 1 |
| 36 | 大单星水池 | 板材采用304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50\*1.2mm,201不锈钢管，横撑管为Φ32\*1.0mm,201不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 外形尺寸（参考）：1000\*700\*800mm | 台 | 1 |
| 37 | 大锅灶 | 材质：采用304不锈钢板，面板:1.2mm厚，侧板,围板,背板1.0mm厚。 底板:3.00mm厚镀锌板，面板与底板之间填充25mm厚玻璃棉作隔热绝缘 ★技术参数 1、炉膛:整体耐火砖; 2、骨架:40\*40\*4mm国标角铁;炉头:知名品牌; 3、风机:1台 功率：0.55kw 4、电量:220V。外形尺寸（参考）：1350\*1450\*800mm 5、每台配摇摆龙头1个 | 台 | 1 |
| 38 | 双炒双温 | 材质：采用优质304不锈钢板，面板厚度1.2mm，前板、侧板、背板厚度1.2mm，炉架40\*40\*4mm角钢.炉膛及面用2mm厚国标铁板制造，内加最新耐火硅砖隔热。炉脚为Φ50\*1.2mm, 全铜气阀，广式风阀，广式高深炉头，鼓风机安装位置便于检修和更换。  ★技术参数：外形尺寸（参考）：2000\*1000\*800mm.风机2台，功率：0.55KW，电压：220V。每台配摇摆水龙头2个。 | 台 | 1 |
| 39 | 料台 | 材料用304不锈钢板，厚度1.2mm，焊接式，外观与炉灶配套 外形尺寸（参考）：400\*1000\*800mm | 台 | 2 |
| 40 | 双通工作台 | 板材采用201不锈钢板，面板厚度1.2mm，层板、底板1.0mm，分别衬2条38\*38\*1.0mm不锈钢方通加强筋，侧板厚度1.0mm，腿为150\*50mm可调重力子弹头脚，吊门门面料厚1.0mm，门里衬为0.8mm. | 台 | 8 |
| 41 | 双门蒸车 | 1. 柜机整体采用1.2mm厚201不锈钢板板,内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术.保温效果好。门把手采用全钢旋转式手柄。24层托盘均使用全钢冲压成形制作而成，不变形。水胆采用304不锈钢冲压成形钢胆,内置全钢浮球阀，自动上水控制。 2. ★技术参数：型号：24盘。功率：24KW，电压：380V. | 台 | 1 |
| 42 | 刀具消毒柜 | 内外全部201不锈钢制作，紫外线消毒，下带菜墩消毒。 技术参数：外形尺寸（参考）：1500\*550\*1800mm  功率：3KW，电压：220V | 台 | 1 |
| 43 | 双星水池 | 板材采用304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50\*1.2mm,201不锈钢管，横撑管为Φ32\*1.0mm,201不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 外形尺寸（参考）：1200\*600\*800mm | 台 | 1 |
| 44 | 保鲜工作台 | 产品描述： 1、内外壳采用0.8厚201不锈钢板，表面为拉丝 复透明膜。不锈钢门拉手。 2、发泡保温层厚度50mm。 3、内胆地板采用下沉式圆角模具模压成型。 4、知名品牌压缩机，国标铜管蒸发器。 技术参数：外形尺寸（参考）：1800\*800\*800mm  电压：220V功率：0.5KW. | 台 | 1 |
| 45 | 双层工作台 | 板材采用201不锈钢板，面板厚度1.2mm，底板厚度1.0mm，分别衬2条38\*38\*1.0mm不锈钢方通加强筋，脚管用Φ38mm厚1.5mm不锈钢圆管，配可调重力子弹头脚。 | 台 | 3 |
| 46 | 三星水池 | 板材采用304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50\*1.2mm,201不锈钢管，横撑管为Φ32\*1.0mm,201不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 外形尺寸（参考）：1800\*700\*800mm | 台 | 1 |
| 47 | 单星沥水 | 板材采用304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50\*1.2mm,201不锈钢管，横撑管为Φ32\*1.0mm,201不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 外形尺寸（参考）：1200\*700\*800mm | 台 | 1 |
| 48 | 开水器 | 整体发泡，自动上水，缺水断电保护带底座 功率：12KW,电压：380V.容量：150L | 台 | 1 |
| 49 | 洗地龙头 | 1 、封闭式洗地龙头、304不锈钢主体 锰钢卷簧、高硬度中心轴 2 、固定侧支架钢板厚度5mm，铜质进水主体 3、15米长三层液压钢丝管，与主体接口为金属连接件 4 、黄铜铸造花洒喷头、表面镀铬处理、配耐热手柄（配置一把喷头） 5 、进水接口为标准Φ20外螺纹 6、 自动卡位,软管自动回收 | 台 | 3 |
| 50 | 单通工作台 | 板材采用201不锈钢板，面板厚度1.2mm，层板、底板1.0mm，分别衬2条38\*38\*1.0mm不锈钢方通加强筋，侧板厚度1.0mm，腿为150\*50mm可调重力子弹头脚，吊门门面料厚1.0mm，门里衬为0.8mm. | 台 | 3 |
| 51 | 保温送餐车 | 单门，电压：220V,功率：3KW | 台 | 3 |
| 52 | 留样柜 | 制冷迅速，中空玻璃，豪华典雅，活动层架。 | 台 | 1 |
| 53 | 洗手池 | 板材采用304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50\*1.2mm,201不锈钢管，横撑管为Φ32\*1.0mm,201不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口,挂墙式 外形尺寸（参考）：500\*400\*800mm | 台 | 3 |
| 54 | 更衣柜 | 冷轧钢工艺，大储存空间，静电喷图，触感光滑 外形尺寸（参考）：1200\*450\*1850mm | 台 | 4 |
| 55 | 洗手消毒池 | 板材采用304不锈钢板，台面和星盆厚度均为1.2mm，立管为Φ50\*1.2mm,201不锈钢管，横撑管为Φ32\*1.0mm,201不锈钢管，装可调式不锈钢子弹头脚。配优质不锈钢下水口 | 台 | 1 |
| 56 | 风淋房 | ★双人双吹，整体不锈钢结构，配4台风机，功率：0.75KW,电压：380V,左右两侧各15个出风口，共计30个。知名品牌闭门器。 外形尺寸（参考）：2300\*1800mm,内通道尺寸（参考）：2200\*800\*1950mm. | 台 | 1 |
| **排烟系统** | | | | |
| 1 | 油烟净化一体机（核心产品） | ★整机采用201不锈钢材质，厚度1.2mm.专用控制系统，国内知名高压电场2组，高压静音防水空调风机功率：2.2kW，电压：380V，风量5000m³/ h ，配备3个平衡动态高速拦截器功率0.05KW，电压：220V,15W LED 照明灯,净化效果高达98%。外形尺寸（参考）：2600\*1350mm | 台 | 2 |
| 2 | 油烟净化一体机（核心产品） | ★整机采用201不锈钢材质，厚度1.2mm.专用控制系统，国内知名高压电场2组，高压静音防水空调风机功率：2.2kW，电压：380V，风量5000m³/ h ，配备3个平衡动态高速拦截器功率0.05KW，电压：220V,15W LED 照明灯,净化效果高达98% 外形尺寸（参考）：2400\*1350mm | 台 | 4 |
| 3 | 油烟净化一体机（核心产品） | ★整机采用201不锈钢材质，厚度1.2mm.专用控制系统，国内知名高压电场2组，高压静音防水空调风机功率：2.2kW，电压：380V，风量5000m³/ h ，配备3个平衡动态高速拦截器功率0.05KW，电压：220V,15W LED 照明灯,净化效果高达98% 外形尺寸（参考）：2000\*1350mm | 台 | 8 |
| 4 | 油烟净化一体机（核心产品） | ★整机采用201不锈钢材质，厚度1.2mm.专用控制系统，国内知名高压电场2组，高压静音防水空调风机功率：2.2kW，电压：380V，风量5000m³/ h ，配备3个平衡动态高速拦截器功率0.05KW，电压：220V,15W LED 照明灯,净化效果高达98% 外形尺寸（参考）：1700\*1350mm | 台 | 4 |
| 5 | 油烟净化一体机（核心产品） | ★整机采用201不锈钢材质，厚度1.2mm.专用控制系统，国内知名高压电场2组，高压静音防水空调风机功率：2.2kW，电压：380V，风量5000m³/ h ，配备3个平衡动态高速拦截器功率0.05KW，电压：220V,15W LED 照明灯,净化效果高达98% 外形尺寸（参考）：1500\*1350mm | 台 | 1 |
| 6 | 集气罩 | 材质：定制304不锈钢厚度1.2mm,满焊打磨， 光滑无死角。 外形尺寸（参考）：3000\*1000mm | 台 | 1 |
| 7 | 排烟管道 | 材质：304不锈钢，厚度1.2mm.规格：500\*500 | 平方米 | 178 |
| 8 | 排烟管道 | 材质：304不锈钢，厚度1.2mm.规格：700\*700 | 平方米 | 87 |
| 9 | 排烟管道 | 材质：304不锈钢，厚度1.2mm.规格：1200\*800 | 平方米 | 199 |
| 10 | 弯头 | 材质：304不锈钢，厚度1.2mm.规格：500\*500 | 平方米 | 48 |
| 11 | 弯头 | 材质：304不锈钢，厚度1.2mm.规格：700\*700 | 平方米 | 23 |
| 12 | 弯头 | 材质：304不锈钢，厚度1.2mm.规格：1200\*800 | 平方米 | 30 |
| 13 | 变径 | 材质：304不锈钢，厚度1.2mm.规格：500\*700 | 平方米 | 12 |
| 14 | 变径 | 材质：304不锈钢，厚度1.2mm.规格：700\*1200 | 平方米 | 21 |
| 15 | 排烟风柜+保护器 | 外壳采用国标钢板制作，厚度1.5mm,表面烤漆工艺，铝合金框架。双进风抽风柜，具有结构牢固，运行平稳，效率高，噪音低，风量大，压力高，安装运输方便等特点。设计先进，性能优良。配电机保护器，电机缺项或过载保护。弹簧减震，减小风机运转产生的震动。 技术参数：功率：22KW，电压：380V， | 套 | 2 |
| 16 | 排烟风柜 | 外壳采用国标钢板制作，厚度1.5mm,表面烤漆工艺，铝合金框架。双进风抽风柜，具有结构牢固，运行平稳，效率高，嗓音低，风量大，压力高，安装运输方便等特点。设计先进，性能优良。 技术参数：功率：2.2KW，电压：380V（洗碗机集气罩一台，蒸煮区一台） | 台 | 2 |
| 17 | 风柜底座 | 采用国标100\*100\*5mm槽钢和角钢牢固焊接 | 台 | 2 |
| 18 | 安装辅料 | 安装所需要辅助类耗材 | 项 | 1 |

|  |
| --- |
|  |